**专职安全员考试复习试题**

一、单选题（4个选项中，只有1个正确答案）

1、安全生产管理是实现安全生产的重要（ ）。

A．作用B．保证C．依据D．措施

正确答案：B

2、安全是（ ）。

A．没有危险的状态

B．没有事故的状态

C．舒适的状态

D．生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

正确答案：D

3、我国安全生产的方针是（ ）

A．安全责任重于泰山

B．质量第一、安全第一

C．管生产必须管安全

D．安全第一、预防为主

正确答案：D

4、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产( )机构，配备专职安全生产管理人员。

A．检查 B．监督 C．监理 D．管理

正确答案：D

5、某装修工程装修建筑面积9000平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。

A．1 B．2 C．3 D．4

正确答案：A

6、某建筑工程建筑面积3万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。

A．1 B．2 C．3 D．4

正确答案：B

7、劳务分包企业在建设工程项目的施工人员有55人，应当设置（ ）

A．1名专职安全生产管理人员

B．2名兼职安全生产管理人员

C．2名专职安全生产管理人员

D．1名专职和1名兼职安全生产管理人员

正确答案：C

8、某劳务分包企业在某建设工程项目的施工人员有450人，按照建设部关于建筑施工企业专职安全生产管理人员配备的有关规定，应当至少设置（ ）名专职安全生产管理人员。

A．1 B．2 C．3 D．4

正确答案：C

9、依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ ）进行审查。

A．安全规章制度 B．安全管理机构

C．安全生产责任制 D．安全施工措施

正确答案：D

10、建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给（ ）具体实施。

A．建设单位 B．建设工程安全监督机构

C．工程监理单位 D．施工总承包单位

正确答案：B

11、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的（ ）在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

A．危险源和重点部位 B．重点部位和环节

C．关键部位和危险源 D．危险部位和环节

正确答案：B

12、工程监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（ ）责任。

A．全部B．连带 C．监理D．主要

正确答案：（C）

13、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。

A．安全生产法B．安全技术规程

C．工程建设强制性标准D．建筑安全生产监督管理规定

正确答案：C

14、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，( )应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

A．建设单位B．工程监理单位

C．设计单位D．施工单位

正确答案：（B）

15、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。

A．产品型式检验报告B．产品登记备案证明

C．产品使用说明书D．检测合格证明

正确答案：D

16、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由( )承担。

A．具有塔机拆装许可证的单位B．质量技术监督部门核准的单位

C．具有相应资质的单位D．综合安全监督管理部门核准的单位

正确答案：C

17、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（ ）措施，并由专业技术人员现场监督。

A．安全施工B．质量保证

C．安装安全D．人员安全

正确答案：A

18、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，由（ ）现场监督。

A．施工技术负责人B．项目负责人

C．专业技术人员D．监理工程师

正确答案：C

19、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，进入施工现场进行施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施进行检验检测的检验检测机构，必须具有（ ）。

A．专业资质B．综合安全监督管理部门核准的资质

C．施工总承包资质D．起重设备安装工程专业承包企业资质

正确答案：A

20、检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对（ ）负责。

A．生产厂家B．建设单位

C．检测设备D．检测结果

正确答案：D

21、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取( )。

A．防范措施B．安全保护措施

C．专项防护措施D．隔离措施

正确答案：C

22、下列哪个属于运用预防原理的原则？（ ）

A．封闭原则B．整分合原则

C．因果关系原则D．动力原则

正确答案：C

23、（ ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A．安全检查制度B．安全技术交底制度

C．安全教育制度D．安全生产责任制度

正确答案：D

24、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A．主要负责人B．董事长

C．分管安全生产的负责人D．总经理

正确答案：A

25、（ ）对建设工程项目的安全施工负责。

A．专职安全管理人员B．工程项目技术负责人

C．项目负责人D．施工单位负责人

正确答案：C

26、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，（ ）报告生产安全事故。

A．及时、如实B．调查清楚后

C．准时、真实D．及时、全面

正确答案：A

27、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A．专职安全生产管理人员B．工程项目技术人员

C．工程项目施工员D．项目负责人

正确答案：A

28、专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向( )报告。

A．项目技术人员B．项目负责人

C．安全生产管理机构D．项目负责人和安全生产管理机构

正确答案：D

29、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担( )责任。

A．全部B．连带C．主要D．部分

正确答案：C

30、工程项目实行施工总承包的，分包单位发生生产安全事故，由（ ）负责统计上报

A．工程监理单位B．分包单位

C．总承包单位D．建设单位

正确答案：C

31、建筑施工企业安全生产责任制的考核周期应当按（ ）确定。

A．每年1次B．每季度1次

C．有关法律法规规定的时间周期D．企业考核办法中规定的考核时间周期

正确答案：D

32、安全目标的措施体系是安全目标实现的（ ）

A．目的B．保证C．原则D．前提

正确答案：B

33、（ ）是组织工程施工的纲领性文件，是保证安全生产的基础。

A．安全技术交底B．施工组织设计

C．安全操作规程D．企业规章制度

正确答案：B

34、《建设工程安全生产管理条例》规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制（ ）。

A．单项工程施工组织设计B．安全施工方案

C．专项施工方案D．施工组织设计

正确答案：C

35、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（ ）。

A．安全技术交底B．安全验算结果

C．安全技术措施D．安全施工措施

正确答案：B

36、按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织( )进行论证、审查。

A．专家B．监理工程师

C．施工单位技术人员D．专业监理工程师

正确答案：A

37、按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A．3m（含3m）B．5mC．5m（含5m）D．8 m

正确答案：C

38、按照建设部的有关规定，高度超过（ ）的落地式钢管脚手架工程应当编制专项施工方案。

A．20mB．24mC．30mD．50m

正确答案：B

39、对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ ），或跨度超过18m的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A．5 m B．8 m C．10 m D．12 m

正确答案：B

40、对施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于（ ）的模板支撑系统，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A．8kN/m B．10kN/m C．15kN/m D．20kN/m

正确答案：C

41、施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ ）审批签字后，方可实施。

A．施工单位技术负责人B．工程监理单位总监理工程师

C．工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D．施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

正确答案：D

42、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ ）。

A．安全防护设施B．安全技术措施

C．安全技术制度D．质量技术制度

正确答案：B

43、建设工程施工前，施工单位（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A．专职安全生产管理人员B．负责项目管理的技术人员

C．负责项目管理的安全生产管理人员D．项目负责人

正确答案：B

44、某施工现场按照《建筑施工安全检查标准》评分，各分项折合得分如下：安全管理8.5分、文明施工17.5分、脚手架8分、基坑支护与模板工程8.2分、“三宝”、“四口”防护8.5分、施工用电8.5分、物料提升机与外用电梯8.6分、施工机具4.5分、塔吊和起重吊装缺项。计算该施工现场汇总表实得分为（ ）分。

A．72.30 B．80.33 C．85.05 D．90.37

正确答案：C

45、某施工现场使用3台塔机，按照《建筑施工安全检查标准》评分，1号塔吊得分为92分，2号塔吊得分为83分，3号塔吊得分为86分，该施工现场塔吊分项表实得分为（ ）分。

A．92 B．83 C．86 D．87

正确答案：D

46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（　　）考核合格后方可任职。”

A．建设部B．建设行政主管部门或者其他有关部门

C．安全生产综合管理部门D．劳动和社会保障部门

正确答案：B

47、根据建设部的有关规定，，省、自治区、直辖市人民政府（　　）负责本行政区域内中央管理以外的建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核和发证工作。

A．安全生产委员会B．建设行政主管部门

C．安全生产综合管理部门D．劳动和社会保障部门

正确答案：B

48、根据建设部的有关规定，，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核内容包括（　　）。

A．安全生产知识和法律法规知识B．安全生产知识和管理能力

C．法律法规知识和管理能力D．安全生产知识和安全生产业绩

正确答案：B

49、根据建设部的有关规定，施工单位（ ）的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

A．转岗B．新入场C．变换工种D．从事特种作业

正确答案：B

50、三级安全教育是指哪三级？( )

A．企业法定代表人、项目负责人、班组长 B．公司、项目、班组

C．总包单位、分包单位、工程项目 D．分包单位、工程项目、班组

正确答案：B

51、根据建设部的有关规定，施工单位新入场的工人，必须接受（ ）培训教育，经考核合格后，方能上岗。

A．三级安全B．新技术、新工艺、新设备、新材料

C．专门的技术作业D．特种作业

正确答案：A

52、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A．专门的安全作业B．三级教育

C．安全教育D．安全技能

正确答案：A

53、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）的规定，取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审，复审每( )一次。

A．1年 B．2年 C．3年 D．4年

正确答案：B

54、施工单位应当对管理人员和作业人员每年( )安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A．进行一次B．至少进行一次C．进行二次D．至少进行二次

正确答案：B

55、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对( )进行相应的安全生产教育培训。

A．施工班组长B．项目施工员C．作业人员D．项目负责人

正确答案：C

56、根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第87号）和《建筑业企业资质等级标准》的规定，从事施工起重机械安装、拆卸施工的单位，应当具备（ ）。

A．特种设备安装改造维修许可证B．起重设备安装工程专业承包资质

C．塔式起重机拆装许可证D．起重机械安装许可证

正确答案：B

57、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（ ）的检验检测机构监督检验合格。

A．有相应资质B．建设行政主管部门

C．质量技术监督部门D．安全生产监督管理部门

正确答案：A

58、施工单位使用的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施应当向（ ）登记。

A．建设行政主管部门或者其他有关部门B．质量技术监督部门

C．安全生产综合管理部门D．建设单位

正确答案：A

59、施工单位使用的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施应当向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。（ ）应当置于或者附着于该设备的显著位置。

A．登记标记B．登记证明C．登记标志D．登记资质

正确答案：C

60、国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行( )制度。

A．淘汰B．报废C．监控D．定期检测

正确答案：A

61、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时（ ）。

A．停用B．报废C．淘汰D．检测

正确答案：B

62、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）规定，死亡事故是指事故发生后当即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（ ）天内死亡的事故。

A．7 B．15 C．20 D．30

正确答案：D

63、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（国务院令第75号）规定，（ ）事故，由企业负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查组，进行调查。

A．轻伤B．重伤C．轻伤、重伤D．死亡2人以下

正确答案：C

64、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442－86）的规定，事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和（ ）。

A．没有安全操作规程或不健全B．人的不安全行为

C．劳动组织不合理D．对现场工作缺乏检查或指导错误

正确答案：B

65、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场( )进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A．事故隐患B．危险源C．危险部位D．易发生重大事故部位、环节

正确答案：D

66、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取（ ）措施后撤离危险区域。

A．断水断电B．必要的应急C．紧急D．防范

正确答案：B

67、下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ ）。

A．施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B．办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C．生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D．功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

正确答案：C

68、施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ ）

B．必须做混凝土地面

C．有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C、不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D．素土即可

正确答案：B

69、下列关于施工现场的叙述，不正确的是（ ）。

A．施工现场应具有良好的排水系统，废水不得直接排入市政污水管网和河流。

B．现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理。

C．为了美化环境和防止扬尘，暖季应适当绿化。

D．地面应保持干燥清洁。

正确答案：D

70、建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于（ ）。

A．1.5m B．1.8m C．2.0m D．2.5m

正确答案：B

71、下列关于建筑施工现场办公、生活等临时设施的选址的叙述，哪项是不正确的？（ ）。

A．不能满足安全距离要求的，任何情况下都不能设置。

B．应考虑与作业区相隔离，周边环境必须具有安全性，如不得设置在高压线下。

C．不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下。

D．不得设置在滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪可能冲击到的区域。

正确答案：A

72、外电线路电压分别为1kV以下、1～10kV、35～110kV、154～220kV、330～500kV时，其最小安全操作距离应当分别为（ ）m。

A．4、6、8、10、15 B．3、5、7、9、14

C．4、6、8、10、12 D．6、8、10、12、15

正确答案：A

73、下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ ）。

A．食堂应当选择在通风、干燥、清洁的位置，离厕所、垃圾站等场所等污染源25m以外

B．食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于1.5m

C．食堂应设置独立的制作间、储藏间

D．食堂的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其它物品

正确答案：A

74、下列关于建筑施工现场厕所的叙述，哪项是不正确的？（ ）。

A．厕所蹲位数量应根据施工现场作业人员的人量设置，一般为1：25～1：30。

B．应设置水冲式或移动式厕所，地面应硬化，墙面刷白，纱门纱窗齐全。

C．有女职工时应分设男女厕所，蹲坑间宜设置隔板,隔板高度不宜低于0.9m。

D．厕所应由市政派人，定期进行清扫、冲刷、消毒，防止蚊蝇孳生，化粪池应及时清掏。

正确答案：D

75、施工现场应设“六牌两图”。“两图”是指：（ ）。

A．施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B．施工现场总平面图、建筑工程立体图

C．施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D．施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

正确答案：A

76、施工现场应该设置“两栏一报”，即（ ）。

A．读报栏、宣传栏和墙报B．读报栏、宣传栏和黑板报

C．悬挂栏、张贴栏和黑板报D．防护栏、隔离栏和简报

正确答案：B

77、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ ）。

A．禁止、指令、警告和提示B．指令、禁止、警告和提示

C．禁止、警告、指令和提示D．提示、禁止、警告和指令

正确答案：C

78、根据《安全标志》（GB2894-96），安全标志“禁止抛物”、“当心扎脚”、“必须戴防尘口罩”分别属于（ ）。

A．警告标志、禁止标志、指令标志

B．禁止标志、指令标志、警告标志

C．禁止标志、指令标志、提示标志

D．禁止标志、警告标志、指令标志

正确答案：D

79、下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ ）。

A．禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B．警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C．指令标志，含义是必须遵守

D．提示标志，含义是提示人们不能去做

正确答案：D

80、施工现场同一位置必须同时设置不同类型、多个安全标志牌时，应当按照（ ）的排列设置。

A．警告、禁止、指令、提示的顺序，先右后左，先上后下

B．警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右，先上后下

C．警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右，先下后上

D．提示、指令、禁止、警告的顺序，先左后右，先上后下

正确答案：B

81、下列关于施工现场设置塔机应注意的安全事项，不正确的是（ ）。

A．拟建的建筑物临近街道，塔轨应尽量布置在建筑物的内侧

B．塔机与临近的高压线达不到安全距离时，应搭设防护架，并限制旋转的角度

C．在一个现场内同时布置多台塔式起重机时，应保证交叉作业安全

D．塔式起重机布置时应考虑避雷、消防要求

正确答案：D

82、在建筑施工现场，砖应丁码成方垛，不得超高，距沟槽坑边不小于（ ）。

A．0.5m B．1.0m C．0.3m D．1.2m

正确答案：A

83、下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ ）。

A．大型工具，应当一头见齐。

B．砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C．混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D．各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

正确答案：D

84、下列对施工现场的场地清理的叙述，不正确的是（ ）。

A．作业区及建筑物楼层内，要做到工完场地清

B．各楼层清理的垃圾应当集中起来，定时运走

C．施工现场的垃圾应分类集中堆放

D．垃圾应当用器具装载清运，严禁高处抛撒

正确答案：B

85、施工现场发生火灾时，应当拨打（ ）向公安消防机构报警。

A．110 B．119 C．120 D．114

正确答案：B

86、下列叙述中，不属于防治大气污染的是（ ）。

A．施工现场宜采取措施硬化，其中主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处理，土方应集中堆放

B．施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧

C．集中堆放的土方和裸露的场地应采取覆盖、固化或绿化等措施

D．使用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭，防止施工过程扬尘

正确答案：B

87、下列关于防治大气污染的措施中，哪项不具有针对性？（ ）。

A．施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流

B．从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施

C．施工现场应根据风力和大气湿度的具体情况，进行土方回填、转运作业

D．建筑物内施工垃圾的清运，应采用专用封闭式容器吊运或传送，严禁凌空抛撒

正确答案：A

88、下列叙述中，哪项不属于防治水污染的措施？（ ）。

A．施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流

B．现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理

C．食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置隔离网

D．施工现场应设置密闭式垃圾站，施工、生活垃圾应分类存放，并及时清运出场

正确答案：D

89、夜间施工，是指（ ）期间的施工。

A．10时至次日6时 B．22时至次日6时

C．晚22时至次日5时 D．晚9时至次日6时

正确答案：B

90、根据《建筑施工场界噪声限值》，在城市建城区内禁止夜间施工的设备是（ ）。

A．推土机、挖掘机、装载机等B．各种打桩机

C．混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等D．吊车、升降机等

正确答案：B

91、下列关于省级安全文明工地的叙述，哪项是不正确的？（ ）

A．申报资料中包括市建筑施工安全监督机构推荐的检查评分资料

B．复查验收小组应当听取受检工程项目部安全生产文明施工工作汇报

C．施工单位可以直接向省建筑安全监督机构申报省级安全文明工地

D．复查验收后，工程竣工验收质量不合格、发生四级以上安全生产事故的，将取消文明工地资格

正确答案：C

92、建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当向（ ）申请领取安全生产许可证。

A．国家安全生产监督局B．建设部

C．省级及省级以上建设主管部门D．设区的市建设行政主管部门

正确答案：C

93、对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，省建筑工程管理部门不予受理，该企业（ ）之内不得再次申请安全生产许可证。

A．1个月 B．3个月

C．6个月 D．1年

正确答案：D

94、建筑施工企业取得安全生产许可证后，应当加强日常安全生产管理，不得降低安全生产条件，并接受（ ）的监督检查。

A．安全生产综合监督管理部门B．省建筑工程管理部门

C．县级以上人民政府建设（建筑）行政主管部门D．设区的市建设行政主管部门

正确答案：C

95、《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77－2003）自（ ）起实施。

A．2003年11月1日B．2003年12月1日

C．2004年1月1日D．2004年2月1日

正确答案：B

96、依据《施工企业安全生产评价标准》，施工企业安全生产评价的内容包括安全生产条件单项评价、安全生产业绩单项评价及由以上两项单项评价组合而成的（ ）综合评价。

A．安全生产管理工作B．安全生产管理水平

C．安全生产管理目标D．安全生产能力

正确答案：D

97、依据《施工企业安全生产评价标准》，安全生产条件、安全生产业绩单项评价和安全生产能力综合评价结果分为（ ）等级。

A．合格、不合格B．合格、基本合格、不合格

C．优良、合格、不合格D．优良、合格、基本合格、不合格

正确答案：B

98、省建筑业主管部门负责全省的建筑施工企业安全生产评价的（ ）工作。

A．指导、协调B．指导、监督C．指导、审查D．检查、核准

正确答案：B

二、多选题（5个备选答案中，有2至5个正确答案）

1、在生产过程中，下列哪些属于事故？（ ）

A．人员死亡B．人员重伤C．财产损失D．人员轻伤E．设备损失

正确答案：A B C D E

2、事故隐患泛指生产系统中导致事故发生的（ ）。

A．人的不安全行为B．自然因素C．物的不安全状态D．客观因素E．管理上的缺陷

正确答案：A C E

3、安全生产是是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身伤亡、财产损失等事故，采取的（ ）的一系列措施和活动。

A．控制自然灾害的破坏B．保障人身安全和健康C．环境免遭破坏

D．设备和设施免遭损坏E．消除或控制危险和有害因素

正确答案：B C D E

4、安全生产管理具体包括哪几方面的内容?（ ）

A．安全生产法制管理B．行政管理C．工艺技术管理D．设备设施管理

E．作业环境和作业条件管理

正确答案：A B C D E

5、安全生产法律法规包括安全生产方面的（ ）

A．国家标准B．行政法规C．行业规范D．规范性文件E．地方法规

正确答案：B E

6、下列哪些属于安全技术标准规范规程？（ ）

A．建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80－91

B．建设工程监理规范GB50319－2000

C．建筑机械使用安全技术规程JGJ33－2001

D．建筑施工安全检查标准JGJ59—99

E．塔式起重机安全规程GB5144－94

正确答案：A C D E

7、安全生产规章制度是指（ ）制定并颁布的安全生产方面的具体工作制度。

A．国家B．行业主管部门C．地方政府D．企事业单位E．企业技术部门

正确答案：A B C D

8、从90年代起，建设部相继编写出台了多部建筑安全技术标准规范，其中包括（ ）。

A．建筑施工安全检查标准

B．建筑工程施工许可管理办法

C．建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

D．龙门架及井架物料提升机安全技术规范

E．建筑施工高处作业安全技术规范

正确答案：A C D E

9、《国务院关于加强安全生产工作的通知》（国发［1993］50号）确定的我国实行的安全生产管理体制是（ ）。

A．企业负责B．行业管理C．国家监察D．群众监督E．劳动者遵章守纪

正确答案：A B C D

10、《国务院关于进一步加强安全生产的决定》（国发［2004］2号）中指出：要努力构建（ ）的安全生产工作格局。

A．政府统一领导B．部门依法监管C．企业全面负责D．群众参与监督E．全社会广泛支持

正确答案：A B C D E

11、按照建设部关于建筑施工企业安全生产管理机构设置的有关规定，下列那些属于安全生产管理机构的主要职责? （ ）

A．落实国家有关安全生产法律法规和标准

B．编制并适时更新安全生产管理制度

C．组织开展全员安全教育培训

D．组织开展安全检查

E．组织编制专项施工方案

正确答案：A B C D

12、按照建设部关于建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构负责人应当履行下列哪些职责？（ ）

A．适时修订企业安全生产规章制度，B．调配各级安全生产管理人员

C．进行建设工程项目的安全技术交底

D．监督、指导并评价企业各部门或分支机构的安全生产管理工作

E．配合有关部门进行事故的调查处理

正确答案：A B D E

13、按照建设部关于建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构工作人员应当履行下列哪些职责？（ ）

A．调配建设工程项目的安全生产管理人员B．负责安全生产相关数据统计

C．安全防护和劳动保护用品配备及检查D．施工现场安全督查

E．发现现场存在安全隐患时，及时向工程项目经理报告

正确答案：B C D

14、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出( )的措施建议。

A．保证施工进度B．保障施工作业人员安全C．保证工程质量

D．预防生产安全事故 E．保障资金投入

正确答案：B D

15、依据《建设工程安全生产管理条例》，对工程监理单位在实施监理过程中行为的叙述，下列哪些是正确的？（ ）

A．发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改

B．发现存在安全事故隐患的，应当立即要求施工单位停工整改

C．安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D．安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位立即停业整顿

E．施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告

正确答案：A C E

16、为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（ ）等安全设施和装置。

A．零配件B．保险 C．限位 D．节能E．环保

正确答案：B C

17、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有( )。

A．生产（制造）许可证B．设备履历书C．产品使用说明书D．产品构造图E．产品合格证

正确答案：A E

18、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

A．施工起重机械B．混凝土输送泵C．整体提升脚手架D．混凝土搅拌机E．模板

正确答案：A C E

19、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸（ ）等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施。

A．模板B．施工起重机械C．钢筋机械D．整体提升脚手架E．混凝土搅拌机

正确答案：A B D

20、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和（ ）的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

A．周围环境B．资金C．季节D．人员E．气候

正确答案：A C E

21、下列对专职安全生产管理人员安全生产责任的叙述，哪些是正确的？（ ）

A．保证安全防护和文明施工资金的有效使用

B．监督专项安全施工方案和安全技术措施的执行，对施工现场安全生产进行监督检查。

C．建立工程项目安全生产保证体系

D．发现生产安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，并监督检查整改情况

E．及时制止现场违章指挥、违章作业行为

正确答案：B D E

22、《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于（ ）的，应当立即制止。

A．违章指挥B．违反纪律C．违反规定D．违章操作E．违反标准

正确答案：A D

23、下列对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的叙述，哪些是错误的？（ ）

A．工程项目实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B．总承包单位对施工现场的安全生产负总责，由于分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，仍由总承包单位承担主要责任

C．分包单位执行本单位的安全生产规章制度，可以不执行总承包单位的安全生产规章制度

D．施工现场分包单位发生生产安全事故，由分包单位负责统计上报

E．总承包单位和分包单位各自承担相应的安全生产责任，并对分包工程的安全生产承担连带责任

正确答案：B C D

24、安全管理目标的主要内容包括（ ）。

A．生产安全事故控制目标B．质量合格目标C．安全达标目标D．文明施工实现目标

E．施工进度目标

正确答案：A C D

25、施工单位制定安全目标管理检查考核办法应包括以下哪些内容？（ ）

A．考核机构和人员组成B．被考核部门和人员C．考核内容D．考核时间

E．考核方法和奖惩办法

正确答案：A B C D E

26、下列哪些属于安全管理目标检查考核要求的内容？（ ）

A．由建设行政主管部门实施检查考核B．实行逐级考核制度

C．检查考核应严格按考核办法进行，防止流于形式

D．根据考核结果实施奖惩E．做好考核总结工作

正确答案：B C D E

27、施工组织设计由施工单位的（ ）等部门进行会审。

A．施工技术B．劳动人事C．安全D．教育E．设备

正确答案：A C E

28、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对下列哪些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果？（ ）

A．基坑支护与降水工程B．水暖通风工程C．土方开挖工程D．模板工程

E．起重机械安装与拆卸工程

正确答案：A C D

29、按照建设部的有关规定，下列哪些工程必须编制安全专项施工方案？（ ）

A．开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程

B．基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的工程

C．高度超过20m的落地式钢管脚手架工程

D．起重吊装工程

E．采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程

正确答案：A B D E

30、按照建设部的有关规定，下列哪些脚手架工程必须编制安全专项施工方案？（ ）

A．吊篮脚手架B．附着式升降脚手架C．悬挑式脚手架D．门型脚手架E．卸料平台

正确答案：A B C D E

31、按照建设部的有关规定，下列哪些模板工程必须编制安全专项施工方案？（ ）

A．滑模B．爬模C．大模板D．水平混凝土构件模板支撑系统E．特殊结构模板工程

正确答案：A B C D E

32、按照建设部的有关规定，下列哪些工程须经专家论证审查专项施工方案？（ ）

A．开挖深度超过5m（含5m）的深基坑工程

B．地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程

C．地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程

D．水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2的高大模板工程

E．24m及以上高空作业的工程

正确答案：A B C D

33、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A．项目负责人B．施工单位安全员C．作业班组D．现场安全员E．作业人员

正确答案：C E

34、下列对安全技术交底具体要求的叙述，哪些是正确的？（ ）

A．各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同步进行

B．交底应采用简短的、口号式的形式

C．交接底双方应当签字确认

D．交底必须具体、明确、针对性强

E．交接底应当采用口头形式

正确答案：A C D

35、下列对安全技术交底主要内容的叙述，哪些是正确的？（ ）

A．工程项目和分部分项工程的概况

B．针对危险部位采取的具体防范措施

C．作业中应注意的安全事项

D．作业人员应遵守的安全操作规程和规范

E．发生事故后应及时采取的避险和急救措施

正确答案：A B C D E

36、安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是安全生产工作中发现不安全状况和不安全行为的有效措施，是（ ）的重要手段。

A．消除事故隐患B．改善劳动条件C．落实整改措施D．做好安全技术交底

E．防止伤亡事故发生

正确答案：A B C E

37、下列对安全检查制度主要内容的叙述，那些是正确的？（ ）

A．安全检查的目的B．安全检查组织及人员的组成C．经济效益

D．隐患整改与复查E．奖惩与总结评比

正确答案：A B D E

38、安全检查的主要形式包括（ ）。

A．定期安全检查B．经常性安全检查C．专项（业）安全检查

D．季节性、节假日安全检查E．三级安全检查

正确答案：A B C D

39、下列对安全检查主要内容的叙述，那些是正确的？（ ）

A．国家和省有关安全生产的法律、法规的贯彻落实情况

B．国家、行业和地方安全技术标准、规范、规程以及工程建设强制性标准的执行情况

C．专项治理和专项检查情况

D．生产安全事故的统计上报、调查处理情况

E．生产安全事故应急预案的制定和演练情况

正确答案：A B C D E

40、下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护？（ ）

A．通道口B．管道口C．预留洞口D．楼梯口E．电梯井口

正确答案：A C D E

41、下列哪些属于安全检查隐患整改“三定”原则的内容？（ ）

A．定计划B．定人C．定时间D．定措施E．定落实

正确答案：B C D

42、根据建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》，建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括( )。

A．施工单位安全生产管理机构的工作人员B．分管安全生产工作的副经理

C．施工单位安全生产管理机构的负责人D．施工单位安全生产委员会负责人

E．施工现场专职安全生产管理人员

正确答案：A C E

43、根据建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当具备那些条件，方可参加建设行政主管部门组织的安全生产考核？（ ）

A．相应职务B．相应文化程度C．相应专业技术职称D．一定安全生产工作经历

E．经企业年度安全生产教育培训合格

正确答案：B C D E

44、根据建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》，建设行政主管部门对建筑施工企业管理人员履行安全生产管理职责情况的监督检查，发现以下哪些情况，情节严重的，收回安全生产考核合格证书，并限期改正，重新考核？（ ）

A．违反安全生产法律法规B．未履行安全生产管理职责

C．不按规定接受企业年度安全生产教育培训D．发生死亡事故

E．不按规定进行年度安全生产检查的

正确答案：A B C D

45、下列施工单位的作业人员中哪些属于我省规定的特种作业人员？（ ）

A．架子工B．钢筋工C．电工D．瓦工E．电（气）焊工

正确答案：A C E

46、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列哪些作业人员，必须按照国家有关规定经过培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业？（ ）

A．垂直运输机械作业人员B．爆破作业人员C．起重信号工

D．登高架设作业人员E．安装拆卸工

正确答案：A B C D E

47、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306－85），特种作业人员必须具备以下哪些基本条件？（ ）

A．年满十八岁，但从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员，年龄不得低于二十周岁

B．工作认真负责，身体健康，没有妨碍从事本种作业的疾病和生理缺陷

C．具有本种作业所需的文化程度和安全、专业技术知识及实践经验

D．从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员，年龄不得低于二十周岁

E．具有高中以上文化程度

正确答案：A B C D

48、《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入（ ）前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

A．施工单位B．工程项目C．新的岗位D．新的施工现场E．作业环境

正确答案：C D

49、夏季施工安全教育主要包括（ ）等内容。

A．安全用电知识B．预防雷击知识C．防坍塌安全知识

D．防物体打击知识E．防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

正确答案：A B C E

50、冬季施工安全教育主要包括（ ）等内容。

A．防冻、防滑知识B．安全用电知识C．防火安全知识D．防暴风雨知识E．防中毒知识

正确答案：A B C E

51、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。

A．生产（制造）许可证B．产品构造图C．产品鉴定证书D．产品合格证E．使用说明书

正确答案：A D

52、下列哪些施工机械设备和施工机具是属于禁止购置和租赁的？（ ）

A．国家明令淘汰的、规定不准再使用的

B．存在严重事故隐患无改造、维修价值的

C．未达到安全技术标准规定使用年限的

D．检测不合格的

E．未提供生产制造许可证、产品合格证等技术资料和检测合格证明的

正确答案：A B D E

53、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）共同进行验收。验收合格的方可使用。

A．建设行政主管部门B．施工总承包单位C．分包单位D．出租单位E．安装单位

正确答案：B C D E

54、施工单位在使用（ ）等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

A．混凝土输送泵B．施工起重机械C．整体提升脚手架D．混凝土搅拌机E．模板

正确答案：B C E

55、国家对严重危及施工安全的（ ）实行淘汰制度。

A．机具B．工艺C．设备D．材料E．技术

正确答案：B C D

56、下列哪些施工机械设备、施工机具及配件必须予以淘汰报废？（ ）

A．国家明令淘汰、规定不准再使用的

B．存在严重事故隐患无改造、维修价值的

C．超过安全技术标准规定使用年限的

D．发生事故的

E．磨损严重、基础部件已损坏，再进行维修不能达到使用安全要求的

正确答案：A B C E

57、下列哪些属于施工现场的安全防护用具？（ ）

A．绝缘鞋B．模板C．安全帽D．安全带E．消防桶

正确答案：A C D

58、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441－1986）规定，根据事故给受伤害者带来的伤害程度及其劳动能力丧失的程度可将事故分为哪些类型？（ ）

A．轻伤B．重伤C．伤残D．残废E．死亡

正确答案：A B E

59、事故报告应当包括以下哪些内容？（ ）

A．事故发生的时间、地点B．工程项目、企业名称C．事故发生的简要经过

D．对事故责任人的处理意见E．伤亡人数和直接经济损失的初步估计

正确答案：A B C E

60、事故报告应当包括以下哪些内容？（．）

A．工程项目、企业名称B．事故应急预案的执行情况

C．事故发生原因的初步判断D．事故发生后采取的措施E．事故报告单位

正确答案：A C D E

61、事故报告中应当包括下列哪些内容？（ ）

A．工程规模、类型、结构B．建设单位的名称、资质等级和资质证书编号

C．基本建设程序履行情况D．项目负责人和项目总监的姓名、资质等级和资质证书编号

E．职工伤亡情况和非职工伤亡情况（农民工除外）

正确答案：A C D

62、下列对工程建设重大事故报告的叙述，哪些是正确的？（ ）

A．施工单位发生伤亡事故后，事故现场有关人员，包括有关管理人员以及作业人员等，应当立即向项目负责人、施工单位负责人报告

B．施工单位负责人接到重伤、死亡、重大伤亡事故报告后，应当采取尽可能快的方式，向当地劳动部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告

C．特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告

D．施工单位应当在24小时内写出书面事故报告，按规定程序逐级上报

E．实行施工总承包的建设工程发生伤亡事故，由总承包单位和分包单位分别上报事故。

正确答案：A C D

63、伤亡事故发生后，下列施工单位所采取的措施，那些是正确的？（ ）

A．积极抢救伤员B．妥善保护现场重要痕迹C．妥善保护现场物证

D．绘制现场简图并做出书面记录E．制定事故应急预案

正确答案：A B C D

64、重大事故发生后，下列施工单位所做的工作，那些是正确的？（ ）

A．消除现场重要痕迹B．将受伤人员立即保护起来，防止新闻单位报道

C．采取措施防止事故扩大D．对事故现场进行拍照或者录像

E．在24小时后写出书面事故报告，按规定程序逐级上报

正确答案：C D

65、重大死亡事故，按照企业的隶属关系由省、自治区、直辖市企业主管部门或者国务院有关主管部门会同同级（ ）组成事故调查组，进行调查。

A．安全生产综合监督管理部门B．公安部门C．监察部门D．纪检部门E．工会

正确答案：A B C E

66、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故事实材料的搜集主要包括以下哪些内容？（ ）

A．事故和受害人的基本情况

B．事故发生前设备、设施等的性能和质量状况

C．有关设计和工艺方面的技术文件、工作指令和规章制度方面的资料及执行情况

D．气候、环境情况E．防护措施

正确答案：A B C D E

67、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，死亡、重伤事故，应按下列哪些程序进行调查？（ ）

A．事故的现场处理B．物证、证人材料、事故事实材料的搜集

C．现场摄影和事故图绘制D．事故原因和事故责任分析

E．写出事故调查报告，报组织事故调查的机关或部门

正确答案：A B C D E

68、事故调查报告应当包括以下哪些主要内容？（ ）

A．事故基本情况和概况B．事故发生后采取的措施

C．事故原因和事故性质D．对事故责任单位和责任人的处理建议

E．事故的教训和防止类似事故再次发生所应采取措施的建议

正确答案：A B C D E

69、进行事故原因分析包括以下哪些步骤？（ ）

A．整理和阅读调查材料B．分析伤害方式

C．分析确定事故的直接原因D．分析确定事故的间接原因

E．确定事故的责任者

正确答案：A B C D

70、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，下列哪些属于事故直接原因中机械、物质或环境的不安全状态？（ ）

A．防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷B．设备、设施、工具、附件有缺陷

C．技术和设计上有缺陷D．生产（施工）场地环境不良

E．个人防护用品用具缺乏或有缺陷

正确答案：A B D E

71、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，下列哪些属于事故直接原因中人的不安全行为？（ ）

A．对现场工作缺乏检查或指导错误B．使用不安全设备

C．手代替工具操作D．物体存放不当E．有分散注意力行为

正确答案：B C D E

72、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，下列哪些属于事故直接原因中人的不安全行为？（ ）

A．不安全装束B．缺乏或不懂安全操作技术知识

C．造成安全装置失效D．在起吊物下作业、停留

E．机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作

正确答案：A C D E

73、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，下列哪些情况为事故发生的间接原因？（ ）

A．物体存放不当B．教育培训不够，未经培训，

C．劳动组织不合理D．没有安全操作规程或不健全

E．没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力

正确答案：B C D E

74、事故处理应当遵循下列哪些原则？（ ）

A．实事求是、尊重科学B．属地管理

C．公正、公平、公开D．分级管辖E．四不放过

正确答案：A C D E

75、事故调查处理应当遵循“四不放过”的原则进行。下列哪些是“四不放过”的内容？（ ）

A．事故原因未查清不放过B．职工群众未受到教育不放过

C．防范措施未落实不放过D．事故应急预案未制定不放过

E．事故责任者未受到处理不放过

正确答案：A B C E

76、根据事故调查确定的事实，通过对事故原因的分析，找出对应于这些原因的人及其与事件的关系，确定事故的责任者。按责任者与事故的关系分为（ ）。

A．直接责任者B．间接责任者C．领导责任者D．主要责任者E．次要责任者

正确答案：A C D

77、有下列哪些情况之一时，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任？（ ）

A．违章指挥造成事故的B．违章作业、冒险作业造成事故的

C．违反安全生产责任制和操作规程，造成伤亡事故的

D．由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全造成事故的

E．违反劳动纪律、擅自开动机械设备或擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备，造成事故的

正确答案：A B C E

78、有下列哪些情况之一时，有关领导应负领导责任？（ ）

A．由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全，职工无章可循，造成伤亡事故

B．违反安全生产责任制和操作规程，造成伤亡事故的

C．未按规定对职工进行安全教育和技术培训，或职工未经考试合格上岗操作造成伤亡事故的

D．机械设备超过检修期限或超负荷运行，或因设备有缺陷又不采取措施，造成伤亡事故的

E．作业环境不安全，未采取措施，造成伤亡事故的

正确答案：A C D E

79、按事故的性质可分为哪些类型？（ ）

A．责任事故B．非责任事故C．自然事故D．破坏事故E．技术事故

正确答案：A B D

80、根据事故责任的大小，对事故责任者进行不同程度的处罚，处罚的形式有哪些？（ ）

A．行政处罚B．职务处罚C．经济处罚D．刑事处罚E．资格处罚

正确答案：A C D

81、在生产安全事故应急救援方面，施工单位应当做哪些工作？（ ）

A．制定本单位生产安全事故应急救援预案

B．建立应急救援组织或者配备应急救援人员

C．配备必要的应急救援器材、设备D．制定安全防护措施E．定期组织演练

正确答案：A B C

82、下列哪些属于作业人员使用的个人安全防护用品？（ ）

A．安全帽B．安全带C．安全网D．焊接面罩E．限位器

正确答案：A B D

83、作业人员有权对施工现场存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝（ ）。

A．遵守劳动纪律的要求B．违章指挥C．危险作业D．强令冒险作业E．高处作业

正确答案：B D

84、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的（ ）。

A．补助费的数量B．注意事项C．操作规程D．违章操作的危害E．作业方法

正确答案：C D

85、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的（ ）。

A．强制性标准B．规章制度C．文明施工操作规程D．群防群治制度E．操作规程

正确答案：A B E

86、现代施工安全管理包括（ ）等几部分组成。

A．安全作业B．文明施工C．环境保护D．成本管理E．技术管理

正确答案：A B C

87、施工总平面图编制的主要依据有（ ）。

A．工程所在地区的原始资料；

B．施工方案、施工进度和资源需要计划

C．原有和拟建建筑工程的位置和尺寸

D．建设单位可提供房屋和其他设施

E．全部施工设施建造方案

正确答案：A B C D E

88、施工现场按照功能可划分为（ ）等区域。

A．施工作业区B．辅助作业区C．材料堆放区D．办公区E．生活区

正确答案：A B C D E

89、施工现场的场地应当清除障碍物，适当硬化，做到（ ）。

A．场地平整坚实B．雨季不积水C．大风天不扬尘D．四季绿化E．无坑洼

正确答案：A B C E

90、施工现场围挡应沿工地四周连续设置，使用的材料应（ ）。

A．能够循环使用B．稳定C．整洁D．坚固E．美观

正确答案：B C D E

91、施工现场的施工人员佩带的工作卡，必须注明佩带者的（ ），宜有照片。

A．性别B．姓名C．职务D．工作岗位E．年龄

正确答案：B C D

92、根据《高处作业分级》（GB/T3608－93），不同抛物高度（h）的可能坠落范围半径(R)正确的是（ ）。

A．当h为2～5m时，R为3m B．当h为＞5～15m时，R为4m

C．当h为＞15～30m时，R为5m D．当h为＞30m时，R为6m

E．当h为＞40m时，R为7m

正确答案：A B C D

93、关于建筑施工现场职工宿舍，下列叙述正确的有（ ）。

A．宿舍必须设置可开启式窗户，设置外开门，炎热季节应有消暑和防蚊虫叮咬措施。

B．宿舍室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m。

C．宿舍内应当设置2m×0.9m规格的单层或双层单人床，床铺应高于地面0.3m。

D．严禁使用通铺。

E．宿舍内严禁存放施工材料、施工机具和其他杂物。

正确答案：A B C D E

94、在施工坠落半径之内的，防护棚顶应当具有抗砸能力，下列对防护棚顶材料的说法，哪些是正确的？（ ）。

A．强度应能承受10kPa的均布静荷载B．可采用50mm厚木板架设

C．采用两层竹笆时，上下竹笆层间距应不小于400mmD．应当进行结构计算

E．强度应能承受8kPa的均布静荷载

正确答案：A B

95、施工现场应设置医疗保健室，配备常用药以及（ ）等急救器材。

A．保健医药箱B．绷带C．担架D．止血带E．颈托

正确答案：A B C D E

96、安全标志是用于表达特定信息的标志，由（ ）组成。

A．图形符号B．安全色C．几何图形(边框)D．文字E．灯光

正确答案：A B C D

97、安全标志主要包括（ ）等。

A．安全标语B．安全色C．安全宣传栏D．全标志牌E．安全设施

正确答案：B D

98、安全标志分（ ）。

A．禁止标志B．警告标志C．指令标志D．提示标志E．允许标志

正确答案：A B C D

99、搅拌站设置的原则是（ ）。

A．搅拌站应有后上料场地

B．搅拌站尽可能设置在垂直运输机械附近

C．搅拌站场地四周应当设置沉淀池、排水沟

D．搅拌站应挂设操作规程、安全标志、混凝土配合比牌等

E．搅拌站应搭设防护棚

正确答案：A B C D E

100、对现场建筑材料的堆放的一般要求有（ ）。

A．应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况堆放

B．各种材料必须按照总平面图规定的位置放置，

C．各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求

D．应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格、产地等

E．要有排水措施、符合安全防火的要求

正确答案：A B C D E

101、建筑施工现场消防安全责任制度，应当明确（ ）等要求，并逐级落实防火责任制。

A．消防水源B．消防安全管理程序C．消防安全责任人D．消防安全培训E．消防安全要求

正确答案：B C D E

102、施工现场应当制定（ ）等消防安全管理制度。

A．社区联防制度B．用火用电制度、易燃易爆危险物品管理制度

C．消防设施维护保养制度、消防值班制度D．消防安全检查制度

E．职工消防教育培训制度

正确答案：B C D E

103、申报省级安全文明工地应具备的条件包括（ ）等。

A．在我省行政区域内已被评为市级安全文明工地的在建的工程工地

B．建筑施工企业必须取得《建筑施工企业安全生产许可证》

C．企业连续三年未发生安全生产事故

D．施工现场使用的安全防护用具及机械设备购置与使用符合有关规定

E．三类人员考核合格，持证上岗

正确答案：A B D E

104、申报省级安全文明工地，工程量应当达到以下标准：（ ）。

A．施工小区：面积≥80000m2，单位工程数量≥8个

B．优良工地：土建工程面积≥2600 m2

C．示范工地：土建工程面积≥5000 m2安装、装饰装修工程，造价≥500万元

D．施工小区：面积≥80000m2，单位工程数量≥6个

E．安装、装饰装修工程，造价≥500万元

正确答案：B C D E

105、下列哪些是实行安全生产许可制度的目的？（ ）

A．严格规范安全生产条件B．进一步加强安全生产监督管理

C．防止和减少生产安全事故D．确保人民群众生命和财产安全

E．保证国民经济持续、健康、稳定发展

正确答案：A B C D E

106、按照建设部的有关规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列那些安全生产条件？（ ）

A．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B．主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格

C．保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D．管理人员和作业人员经建设主管部门培训并考核合格

E．施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

正确答案：A B C E

107、下列哪些属于《施工企业安全生产评价标准》规定的施工企业安全生产条件单项评价的内容？（ ）

A．安全生产管理制度B．资质、机构与人员管理C．安全技术管理D．设备与设施管理

E．文明施工管理

正确答案：A B C D

108、下列哪些属于《施工企业安全生产评价标准》规定的施工企业安全生产管理制度？（ ）

A．安全检查制度B．安全生产资金保障制度C．安全教育培训制度D．安全论证制度

E．生产安全事故报告处理制度

正确答案：A B C E

109、下列哪些属于《施工企业安全生产评价标准》规定的施工企业安全生产业绩单项评价的内容？（ ）

A．生产安全事故控制B．安全防护设施的设置C．安全生产奖罚D．项目施工安全检查

E．安全生产管理体系推行

正确答案：A C D E

110、下列哪些属于《施工企业安全生产评价标准》规定的安全技术管理的内容？（ ）

A．安全技术标准规范和操作规程B．施工组织设计（方案）

C．安全教育考核管理D．专项安全技术方案E．安全技术交底

正确答案：A B D E

111、下列哪些属于企业安全文化建设的原则？（ ）

A．要有系统性和科学性B．要体现“以人为本”的思想

C．要体现在全员、全过程的安全管理上

D．要体现“预防为主”的方针E．要营造安全文化氛围

正确答案：A B C D

三、判断题

1、在生产过程中，事故是仅指造成人员死亡、伤害，但不包括财产损失或者其他损失的意外事件。

A．正确 B．错误

正确答案：B

2、安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身死亡、财产损失等事故，采取的消除或控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。

A．正确 B．错误

正确答案：A

3、安全管理的重点是对事故的调查处理。（ ）

A．正确 B．错误

正确答案：B

4、《国务院关于加强安全生产工作的通知》（国发［1993］50号）确定了我国实行“企业负责，行业管理、国家监察，群众监督，劳动者遵章守纪”的安全生产管理体制。

A．正确 B．错误

正确答案：B

5、对于建筑行业，“企业负责”既包括施工单位依法对本单位的安全生产工作负责，同时也包括建设单位、勘察单位、设计单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

A．正确 B．错误

正确答案：A

6、安全生产管理机构是指建筑施工企业及其在建设工程项目中设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。

A 正确 B 错误

正确答案：A

7、建设工程项目应当成立由项目经理负责的安全生产管理小组，小组成员应不包括企业派驻到项目的专职安全生产管理人员。

A 正确 B 错误

正确答案：B

8、施工作业班组应设置专职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。

A 正确 B 错误

正确答案：B

9、县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当及时受理对建设工程生产安全事故和安全事故隐患的检举、控告和投诉。

A．正确 B．错误

正确答案：A

10、县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权纠正施工中违反安全生产要求的行为，责令立即排除检查中发现的安全事故隐患，对重大隐患可以责令暂时停止施工。

A．正确 B．错误

正确答案：A

11、建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

A．正确 B．错误

正确答案：B

12、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设单位的要求。

A．正确 B．错误

正确答案：B

13、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患情况严重的，应当立即向有关主管部门报告。

A．正确 B．错误

正确答案：B

14、《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有产品合格证和使用说明书。

A．正确 B．错误

正确答案：B

15、《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由项目负责人现场监督。

A．正确 B．错误

正确答案：B

16、《建设工程安全生产管理条例》规定，检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并由施工单位对检测结果负责。

A．正确 B．错误

正确答案：B

17、在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合，事先采取措施，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全状态和物的不安全行为，这就是预防原理。

A．正确 B．错误

正确答案：B

18、安全生产责任制度是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A．正确 B．错误

正确答案：A

19、安全生产责任制是指施工单位各级管理人员和作业人员的安全责任制。

A．正确 B．错误

正确答案：B

20、建筑施工企业安全生产责任制的考核范围包括各级管理人员、工程项目管理人员和作业人员，以及施工单位各职能部门。

A．正确 B．错误

正确答案：A

21、专职安全生产管理人员应当掌握国家有关安全生产的方针政策、法律法规、部门规章及有关规范性文件，本地区有关安全生产的法规、规章及规范性文件。

A．正确 B．错误

正确答案：A

22、专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止。

A．正确 B．错误

正确答案：B

23、施工现场的专职安全生产管理人员，同时可以兼作其他工作。

A．正确 B．错误

正确答案：B

24、施工单位安全管理目标的内容主要包括：生产安全事故控制、施工现场安全达标和文明施工目标，以及企业应达到的其他管理目标等。

A．正确 B．错误

正确答案：A

25、目标分解要做到横向到边，纵向到底。横向到边就是把安全总目标由上而下的一层一层分解，明确责任，使责任落实到人；纵向到底就是把施工单位的安全总目标分解到各个职能部门、科室。

A．正确 B．错误

正确答案：B

26、单位（项）工程施工组织设计是以一个分部工程或其一个分项工程为对象编制的，是指导工程项目生产活动的综合性文件。

A．正确 B．错误

正确答案：B

27、编制施工组织设计应当优先选用先进施工技术，充分利用施工机械设备，提高施工机械化、自动化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率。

A．正确 B．错误

正确答案：A

28、编制施工组织设计，进行平面布置时，应当充分考虑易燃易爆物品仓库、配电室、外电线路、起重机械的设置位置，按标准和规范的要求保持适当的距离。

A．正确 B．错误

正确答案：B

29、深基坑是指开挖深度超过3米的基坑（槽），或深度不超过3米但地质条件和周围环境较复杂的基坑（槽）。

A．正确 B．错误

正确答案：B

30、施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由施工单位技术负责人组织有关人员进行编制，施工单位的施工技术、安全、设备等部门进行会审。

A．正确 B．错误

正确答案：A

31、安全技术措施是指针对建筑安全生产过程中潜在的危险因素，采取的消除或控制的技术性措施。

A．正确 B．错误

正确答案：B

32、安全技术交底是指针对建筑安全生产过程中已知的或潜在的危险因素，采取的消除或控制的技术性措施。

A．正确 B．错误

正确答案：B

33、对专业性较强的分部分项工程以及涉及新技术、新工艺、新设备、新材料的工程，施工单位应当单独编制安全技术措施。

A．正确 B．错误

正确答案：A

34、建设工程施工前，施工单位的专职安全生产管理人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A．正确 B．错误

正确答案：B

35、各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同步进行。对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A．正确 B．错误

正确答案：A

36、安全技术交底的内容包括发生事故后应及时采取的避险和急救措施。

A．正确 B．错误

正确答案：A

37、在《建筑施工安全检查标准》检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时，此检查评分表不应得分。

A．正确 B．错误

正确答案：A

38、按照《建筑施工安全检查标准》多人对同一项目检查评分时，应按加权评分方法确定分值。权数的分配原则应为：专职安全人员的权数为0.4，项目负责人的权数为0.6。

A．正确 B．错误

正确答案：B

39、某施工现场按《施工用电检查评分表》评分，保证项目实得分为38分，其他项目实得分为35分，按照《建筑施工安全检查标准》计算，该施工现场“施工用电”分值应为73分。

A．正确 B．错误

正确答案：B

40、某施工现场按《建筑施工安全检查标准》评分，其中施工机具分表未得分，汇总表得分值为78分，则该施工现场评判为合格。

A．正确 B．错误

正确答案：B

41、《建筑施工安全检查标准》汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应为：文明施工10分、脚手架10分、 “三宝”、“四口”防护10分。

A．正确 B．错误

正确答案：B

42、《建筑施工安全检查标准》汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应为：脚手架10分、基坑支护10分、模板工程10分、“三宝”、“四口”防护10分。

A．正确 B．错误

正确答案：B

43、《建筑施工安全检查标准》汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应为：脚手架10分、施工用电10分、施工机具10分。

A．正确 B．错误

正确答案：B

44、《建筑施工安全检查标准》汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应为：物料提升机10分、外用电梯10分、塔吊10分。

A．正确 B．错误

正确答案：B

45、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由建设行政主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A．正确 B．错误

正确答案：A

46、建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员。

A．正确 B．错误

正确答案：B

47、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书有效期为1年。

A．正确 B．错误

正确答案：B

48、建筑施工企业管理人员安全生产考核内容包括安全生产知识考试和安全生产管理能力考核。

A．正确 B．错误

正确答案：A

49、施工单位新入场的工人，必须接受公司、项目（或工区、工程处、施工队）、班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

A．正确 B．错误

正确答案：A

50、所谓特种作业人员，是指直接从事特种作业者，其作业的场所、操作的设备、操作内容具有较大的危险性，容易发生伤亡事故，或者容易对操作者本人、他人以及周围设施的安全造成重大危害。

A．正确 B．错误

正确答案：A

51、特种作业人员的培训内容，主要是安全技术理论培训考核。

A．正确 B．错误

正确答案：B

52、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作员人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A．正确 B．错误

正确答案：A

53、特种作业人员的培训考核内容，主要包括安全技术理论和实际操作技能两部分。

A．正确 B．错误

正确答案：A

54、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对作业人员每二年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人教育档案。

A．正确 B．错误

正确答案：B

55、根据我省施工队伍的人员组成特点，麦收、秋收时间较长，一般施工队伍在此期间都为此放长假，因此在麦收、秋收前后，也应当对职工进行针对性的安全教育。

A．正确 B．错误

正确答案：A

56、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A．正确 B．错误

正确答案：A

57、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完后即可投入使用。

A．正确 B．错误

正确答案：B

58、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当由具有劳务承包资质的单位承担。

A．正确 B．错误

正确答案：B

59、施工起重机械和整体提升脚手架安装完毕后，安装单位应当进行自检，并出具自检合格证明。

A．正确 B．错误

正确答案：A

60、施工起重机械和整体提升脚手架在使用前，施工单位应当组织产权（生产、租赁）单位、安装单位的安全、设备管理人员和其他技术人员参加验收。

A．正确 B．错误

正确答案：A

61、施工单位使用的施工起重机械，其安装、拆卸单位，必须具有塔式起重机拆装许可证。

A．正确 B．错误

正确答案：B

62、施工单位应当自整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A．正确 B．错误

正确答案：A

63、施工单位在购置安全帽、安全带、安全网等安全防护用品以及漏电保护器等电气元件前，应当按照国家有关规定查验其鉴定证书、产品合格证和产品使用说明书等资料。

A．正确 B．错误

正确答案：B

64、施工单位在设置防护栏杆、防护门等临边、洞口防护设施，以及搭设用于安全防护的脚手架时，要严格按照国家和行业标准、规范进行设置和搭设，并进行验收。

A．正确 B．错误

正确答案：A

65、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（国务院75号令）规定，伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒以及财产损失或其他损失的事故。

A．正确 B．错误

正确答案：B

66、在施工生产过程中，造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件，称为生产安全事故。

A．正确 B．错误

正确答案：A

67、按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》（建设部3号令）的规定，重大事故系指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故

A．正确 B．错误

正确答案：A

68、对一起事故的原因详细分析，通常有两个层次，即直接原因和间接原因。

A．正确 B．错误

正确答案：A

69、事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态。

A．正确 B．错误

正确答案：B

70、对事故的原因进行分析，使用不安全设备属于造成事故的直接原因。

A．正确 B．错误

正确答案：A

71、对事故的原因进行分析，有分散注意力行为属于造成事故的间接原因。

A．正确 B．错误

正确答案：B

72、对事故的原因进行分析，技术和设计上有缺陷属于造成事故的直接原因。

A．正确 B．错误

正确答案：B

73、违章指挥或违章作业、冒险作业造成事故的，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任。

A．正确 B．错误

正确答案：A

74、为了减少建设工程安全事故的人员伤亡和财产损失，必须建立建设工程生产安全事故的应急救援制度。

A．正确 B．错误

正确答案：A

75、施工单位的应急救援预案，应当包括定期培训、演练计划及定期检查制度等。

A．正确 B．错误

正确答案：A

76、施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

77、可以在围挡内侧堆放泥土、沙石等散状材料，也可以将围挡做挡土墙使用。

A．正确 B．错误

正确答案 ：B

78、在学校、市场、主要人行道等行人较密集的地区，不宜使用砖墙围挡。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

79、安全距离是指高压线放电距离之外、施工坠落半径以内。

A．正确 B．错误

正确答案 ：B

80、不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

81、食堂门下方应设不低于0.5m的防鼠挡板，挡鼠板应包白铁皮。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

82、小型防护棚，一般可用钢管扣件脚手架材料搭设，但应符合规范要求。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

83、施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时，不得与其他物品混放。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

84、施工现场的进出口处应设置“六牌两图”，在办公区、生活区设置“两栏一报”。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

85、施工现场应当根据工程特点，有针对性地设置、悬挂安全标志。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

86、坠物的坠落半径大小与抛物的相对高度有关，与初速度无关。

A．正确 B．错误

正确答案 ：B

87、高压线的安全距离大小与输电电压和输电线是否裸露有关。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

88、施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

89、施工现场的强噪声设备不宜设置在远离居民区的一侧。

A．正确 B．错误

正确答案 ：B

90、防治光污染不属文明施工管理的范畴。

A．正确 B．错误

正确答案 ：B

91、施工现场噪声限值，是指与敏感区域相应的建筑施工现场噪音源旁边的测量限值。

A．正确 B．错误

正确答案 ：B

92、使用竹脚手架、木脚手架或单排扣件式钢管脚手架的不得申报省级安全文明工地。

A．正确 B．错误

正确答案 ：A

93、施工单位购置的安全防护用具和安全防护服装必须符合行业标准或者企业标准。

A．正确 B．错误

正确答案：B

94、了解施工现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施是作业人员的权利。

A．正确 B．错误

正确答案：A

95、对施工单位和工程项目违反安全生产法律、法规、规章等行为，作业人员有权向建设行政主管部门、负有安全生产监督管理职责的部门、直至监察机关、地方人民政府等进行检举、控告。

A．正确 B．错误

正确答案：A

96、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

A．正确 B．错误

正确答案：A

97、依据《施工企业安全生产评价标准》，施工企业安全生产评价的内容包括安全生产条件单项评价和安全生产能力综合评价。

A．正确 B．错误

正确答案：B

98、依据《施工企业安全生产评价标准》，施工企业安全生产条件单项评价的内容包括安全生产管理制度，资质、机构与人员管理，安全技术管理以及生产安全事故控制管理4个分项。

A．正确 B．错误

正确答案：B

99、依据《施工企业安全生产评价标准》，施工企业安全生产业绩单项评价的内容包括生产安全事故控制、安全生产奖罚、项目施工安全检查推行3个项目。

A．正确 B．错误

正确答案：B

100、《施工企业安全生产评价标准》中单项评分表中各评分项目的实得分可采用负值计算分值。

A．正确 B．错误

正确答案：B